**SUB KF18-D2**

**Active**

**Низкочастотная активная акустическая система**



**Описание SUB KF18-D2 Active**    
Низкочастотная активная акустическая система SUB KF18 -D2S-TWO - DSP (2х канальный усилитель с DSP процессором D2, 2x500W/8om, 2x900W/4om, Bridged 1200W/8om,Bridged 1800W/4om).  
Чувствительность 101дб. (1вт/1м), максимальное звуковое давление 128 дб.  
Частотный диапазон 35-150Гц(±6дб.)  
1x18" НЧ динамик B&G MR18SW115 - AES1200W/8om  
Корпус изготовлен из 18мм высококачественной березовой фанеры , покрыт черной текстурированной, влагостойкой специальной краской.  
Две боковые удобные ручки на боковых панелях.  
Размеры 580х500х700мм.  
Вес 34 кг.